

Instrucción Manejo de Bits

Existen dos instrucciones ue se usan para colocar el valor de un bit en cero o uno.

Para ello tenemos :

BCF REGISTRO, <0 A 7 O NOMBRE DEL BIT> BIT CLEAR FILE BIT “N” DEL REGISTRO

BCF REGISTRO, <0 A 7 O NOMBRE DEL BIT> BIT SET FILE BIT “N” DEL REGISTRO

Existen Bits que tienen nombre especifico en el registro, cuando no tienen nombre , solo se necesita saber la posición del bit, donde el bit 0 es el menos significativo y el 7 el mas significativo.

Instrucciones de alto por bit

Las instrucciones de salto por bit, ubican el valor de cero o uno en el registro para probar y como en la instrucción salto condicional solo se omite la instrucción siguiente a la posición de salto..

BCF REGISTRO, <0 A 7 O NOMBRE DEL BIT> BIT TEST FILE SI CLEAR (SALTA)

BCF REGISTRO, <0 A 7 O NOMBRE DEL BIT> BIT TEST FILE SI SET (SALTA)



