1. Tris b

Bit Ø salida

Bit 1 Entrada

1. SPBRG Pos 99h

Colocar la velocidad

Valor decimal 25

Hex 19

Tabla 12.1 a 4MH

9600 Baudios

1. Habilitar Asincrono o síncrono

Colocar bit SYNC=Ø

Rx Tx$ta loc 98h pag1

Sync bit 4=Ø

Spen RX RCSTA 18h

Bit 7 RCSTA=1 pag Ø

Loc 8c

PIE1

Bit4

1. Si desea habilitar la interrupción colocar

TXIE (interrupción por TX)

Está en TXSTA

TXIE bit 4=1 habilitar

1. TXSTA opción de 9 BITS (NO)
2. Habilita la TX colocando (loc 98)

(loc 98h) TXEN=1 esta en TXSTA=

(BITS)

Y TXIF=1 esta en PIR1

(BIT 4)

1. Solo 9 bits NO Loc ØC
2. CARGAR TXREG para iniciar TX loc 19hØ