Mapa de 4 variables valores menores a 5

Primos

VERDE : D\*B\*

MORADO : D\*C\*

VHDL

Z <= ( (NOT D) AND (NOT B) )

OR

( (NOT D) AND (NOT C) ) ;

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1





